门锁IO连接对照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 模块名 | 模块接口 | MCU接口 |
| ID1016C指纹模块 | UART\_RX | IO13 |
| UART\_TX | IO12 |
| VIN | 3.3V |
| IRQ/WAKEUP | IO4 |
| M2940B-HA读卡器 | RXD | TXD |
| TXD | RXD |
| IO2 | IO4 |
| MG995舵机 | PWM | IO15 |
| 设置开关 | S | IO5 |
| OLED | D0 | IO14 |
| D1 | IO2 |
| RES | IO16 |